附件1

熏蒸治疗机技术参数

1.电压为单项交流220V±2V；

2.频率50HZ±1HZ；

3.功率：≥1500W；

4.温度设定范围：包含40℃～50℃，溫差±2℃

5.溫度设定值精度为1℃；

6.治疗时间：0～35min（时差±2min）；

7.药箱容量不小于4L；

8.预热时间小于20分钟，即可达到治疗温度；

9.具备干烧报警功能,自动切断加热电源，并报警提示；

10.设有漏电保护开关

11.时间提示：治疗时间倒计时结束报警声音提示；

12.提供中药配方

商务条款偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件的商务条款（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| ★1 | 交货时间：合同签订后10天（具体以甲乙双方签订合同为准）。 |  |  |  |
| ★2 | 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：货到验收合格并正常运行一个月后支付合同款的90%，剩余合同款的10%作为质保金,一年后无问题一次性付清。 |  |  |  |
| ★4 | 验收标准：按照国家及行业标准进行验收。验收程序：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》（辽财采[2017]603号）执行。验收报告：由采购人出具组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
| ★5 | 质量保证期：保修期（ 1 ）年 |  |  |  |
| ★6 | 保修期内上门免费服务，终身维修，免费提供配件：（  1    ）年 |  |  |  |
| ★7 | 热线支持：现场支持：（  12  ）小时内响应；（  24  ）小时内到达 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：