附件：

**服务需求和参数**

一、项目名称：购买防火门（7个）

二、供货时间：签订合同后15个工作日内送货并安装

三、质量参数：产品等级：甲级

产品参数：防火门：2100×2100/1600×2100/(门上窗600×200）

防火窗（门副窗）：2100×650/1600×500

玻璃耐火等级：甲级

出具防火建筑材料质量检查报告。

四、安装：执行并达到消防安装标准。

五、质保期：一年

六、参数：

|  |
| --- |
| 甲级防火门窗参数 |
|
|  |
| 产品名称 | 加工尺寸(mm) | 数量 | 面积（㎡） | 参考单价（元） | 参考金额（元） | 开启 方式 | 颜色 |
| 宽 | 高 |
| 钢质防火窗 | 2100 | 650 | 5 | 6.83  |   |   | 固定 | 牙白皱AD—4206 |
| 钢质防火窗 | 1600 | 500 | 2 | 2.00  |   |  | 固定 |
| 钢质防火门 | 2100 | 2100 | 5 | 22.05  |   |  | 对开 |
| 钢质防火门 | 1600 | 2100 | 2 | 6.72  |   |   | 对开 |
| 运输 |  |  | 1 |  |   |   |  |  |
| 旧门拆除 |  |  | 7 |  |   |   |  |  |
| 安装费 |  |  | 7 |  |   |   |  |  |
| 合计 |   |  |  |
| 备注 | 1、本合同价格含防火锁、防火合页、防火插销、防火闭门器、运输、旧门拆除、安装，不含发票、收口恢复、其它。 2、单樘门、窗面积不足1㎡的，按照1㎡ 计算金额。 3、防火门扇有视窗。  |
|
|
|